Stückliste
 
	= 
 
C1	= 0,22uF 800V Mundorf Silver Oil (Order Number 323-064-90)
C2	= 100µ 10V
C3	= 100µ 500V Mundorf (One section of dual cap)
C4	= 47µ 450V  Mundorf (Section1 of dual cap. Mundorf. Order Number323-151-77)
C5	= 22µ 450V
C6	= 100µ 500V. Mundorf (Section1 of dual cap. Order Number 323-153-07)
C7	= 100µ 500V. Mundorf (Section2 of dual cap)
C8	= 47µ 450V Mundorf (Section2 of dual cap. Mundorf.)
C9	= 1000µ 100V
C10	= 1000µ 100V
C11	= 0,22uF 800V Mundorf Silver Oil (Order Number 323-064-90)
C12	= 100µ 10V
C13	= 100µ 500V, Mundorf (One section of dual cap)
 
D1	= 1N4004
D2	= 1N4004
 
M1	= Speaker Terminals 2pcs (Yamamoto, Solid copper, gold plated on  silver.  Order Number 320-048-87)
M2	= RCA, Yamamoto (Order Number 320-050-29)
M3	= 100mA (Yamamoto Meter. Order Nr. 320-059-18)
M4	= Speaker Terminals 2pcs (Yamamoto, Solid copper, gold plated on  silver.  Order Number 320-048-87)
M5	= RCA, Yamamoto (Order Number 320-050-29)
 
R1	= 100K 2W
R2	= 75k (0.5 Watt)
R3	= 50R 2Watt (Wire wound potentiometer)
R4	= 1k (0.5 Watt)
R5	= 250k (0.5 Watt)
R6	= 750R  5W (0.5 Watt (standard resistor))
R7	= 5K 5 Watt
R8	= 15K 5 Watt
R9	= 15K 5 Watt
R10	= 0,68R 5 Watt
R11	= 5k 5Watt
R12	= 0.47R 5 Watt
R13	= 1R 1Watt
R14	= 2.2R 5Watt (Wire wound potentiometer)
R15	= 2.2R 5Watt (Wire wound potentiometer)
R16	= 100K 2W
R17	= 50R 2Watt (Wire wound potentiometer)
R18	= 1k (0.5 Watt (standard resistor))
R19	= 250k (0.5 Watt (standard resistor))
R20	= 750R  5W
 
S1	=  (Switch 1x2 )
 
T1	= LL1664-60mA (Lundhal SE transformer.  Order Number 218-134-09 )
T2	= LL1673-15H (Lundhal Choke. Order Nr. 218-008-14)
T3	= LL1683 (Lundahl, Air gapped mains Transformer Order. Nr. 218-139-50)
T4	= LL1664-60mA (Lundhal SE transformer.  Order Number 218-134-09 )
 
V1	= AD1 Mesh (Emission Labs.  Order Nr. 110-010-76)
V2	= NF2 Telefunken (Order Number 125-109-92)
V3	= AZ4 (Order Nr. 114-072-91)
V4	= AD1 Mesh (Emission Labs.  Order Nr. 110-010-76)
V5	= NF2 Telefunken (Order Number 125-109-92)